广西中医药大学第二附属医院
中医医师规范化培训实践技能考核基地（凤岭南院区）一体化建设项目采购需求
一、项目概况
本项目为中医医师规范化培训实践技能考核基地（凤岭南院区）一体化建设项目，建设单位为广西中医药大学第二附属医院。建设内容包含硬件设备采购及安装、软件系统开发及部署。硬件设备包括球形网络摄像机、半球网络摄像机、拾音器、吸顶音箱、平板电脑、门口电子门牌、智能门禁、无线AP等；软件系统包括技能培训考试（OSCE）系统。要求签订合同后30个工作日内完成安装调试并交付使用。
二、技术参数及其他要求
	序号
	设备名称
	品牌及型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、软件

	软件部分

	1
	技能培训考试（OSCE）系统
	
	排考计划
▲1.排考设置：满足考试与竞赛模式下的单站及多站式实践技能场景。支持临时变更考试日期，可维护多种考试类型，包括日常技能考、出科技能考、年度技能考、结业技能考等；支持智能化自动排考，支持考生同进同出考试模式，能动态设置开设的考站数量和参数，能根据考生数量、考站数量、考官数量实时动态生成新的排考计划，能计算出考试计划完成时间。支持排考后，临时在考站中插入考生进行考试评分，考生依次排序。（需提供系统截图佐证材料）
2.支持排考后，临时在考站中插入考生进行考试评分，考生依次排序。
3.评分设置：支持设置各个考官的评分权重，支持多位考官对同一考生同时进行评分功能。
4.入场签到：支持开启入场签到功能，开启后需考生现场手写签到，方可进入考试轮转；支持设置考试轮转顺序。
5.考程管理：支持查看考试过程中相关考生、考官的考试进展，包括进度、实时成绩、预警统计等；支持配置预警信息功能；支持查看某考官/考生的具体明细
▲6.支持关联AI-VSP（心理咨询考站），可调用心理训练SP病人用于考试。

随时考
1.支持录入考生信息，无需进行排考，生成考试后，先到先考的考试模式。
▲2.支持无需提前录入考生信息，考官检索考生姓名后，进行先到先考的考试。（需提供系统截图佐证材料）
3. 支持出科前3天自动发起/手动发起出科考试类型
考站管理
1. 支持内部考站、外部考站（病房）、虚拟考站（病例考站），支持内部考站维护默认的考试科目功能。
考核内容管理
1. 对不同的考核内容，例如：体格检查，进行整体管理。
考题管理
1.可设置考试的题目，并且支持在不同的考试考站中添加对应的考题。
成绩管理
1.平均分：支持本场考试的平均分查看，不同考站、不同考核内容的平均分展示；
2.导出格式：支持评分结果多种导出格式功能，支持多考生成绩导出、单考生多评分表导出、单考生评分表明细表导出。
3.低分预警：支持低分成绩预警功能；
4.均分差预警：支持实时查询考官评分的均分差功能
5.考生成绩详情：支持展示考生的考试明细详情、评分详情展示，且支持导出考试总成绩、考生成绩
6.实时统计：支持考生成绩的实时统计；
7.评分分类雷达图分析：支持对考试成绩不同评分表的评分类别整体雷达图分析。
8.考试分析导出：考生成绩的平均分查看、成绩预警、成绩分析，支持excel、PDF格式成绩导出。支持整场考试整体详情分析。
▲9.系统具备与“国家中医药管理局中医住院医师规范化培训过程管理平台”进行出科成绩数据上报的能力。（需提供系统截图佐证材料）
科目管理
1. 支持动态配置不同的考试科目，并支持同一个科目可用于多个学科的多场考试。
房间管理
支持添加并管理房间信息，设置房间作为考站。
评分表管理
1.支持维护和管理评分表库。
▲2.支持单次批量导入不少于10个评分表功能。（需提供系统截图佐证材料）
2. 支持对于不同的评分分类类别进行整体管理。
数据驾驶舱
1. 支持数据驾驶舱功能，进行实时显示考试中相关的进度情况。
数字教材
▲1.三基知识库包需含临床医学不少于52门数字化教材供学员学习。（需提供系统截图佐证材料）
▲2.临床数据库需包含疾病数据库、药品数据库、手术学数据库、辅助检查库、循证证据库、疾病进展库、手术图谱库、医保药品库、临床操作规范库等不少于9个数据库供学员学使用；支持跨库智能搜索，可快速定位所查知识点。（需提供系统截图佐证材料）
电子签到
1. 支持既定考生现场电子签到，签到后即可进入排考队列；支持管理员操作异常签到功能，剔除非法签到人员。
手持评分
1.支持使用PAD等电子设备进行移动式手持评分功能，
▲2.支持多张评分表相互切换选择评分表评分。（需提供系统截图佐证材料）
3.支持按日期和权限过滤显示提醒考试进行功能，支持缺考提醒、跳过提醒功能。
4.评分计划支持在PAD等手持设备上显示考试计划、考生计划、评分计划功能。
5.支持在PAD等手持设备上考试过程中的倒计时提醒和超时提醒功能。
6.支持在PAD等手持设备上签名，并能同步到数据库中，同步显示在导出的评分表中。
7.支持多人多角色同时使用PAD等手持设备对同一个考生进行评分功能。
8.支持学员现场电子随机抽卷功能。
9.支持考生未到场时，跳过当前考生功能。
10．支持评分界面显示临床场景相关信息。
11.支持评分界面显示考核要求相关信息。
12.支持考官评分备注功能。

学员考试成绩
1.支持学员在手机端查询考试成绩。
	套
	1
	
	
	

	二、硬件部分

	1
	球形网络摄像机
	
	1. 传感器类型：≥1/2.7英寸 Progressive Scan CMOS
2. 最大分辨率：≥2560×1440@30fps
3. 视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG
4. 镜头焦距：2.8~6mm，支持≥2倍光学变倍，≥16倍数字变倍
5. 视场角：100°~45°（广角~望远）
6. 最低照度：彩色≥0.05Lux（F1.8），黑白≥0.005Lux（F1.8）
7. 宽动态范围：≥120dB
8. 红外照射距离：≥30m
9. 3D数字降噪：支持
10. 强光抑制：支持
11. 智能侦测：支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测
12. 断网续传：支持
13. 云台旋转范围：水平≥350°，垂直0°~90°
14. 预置位数量：≥300个
15. 巡航扫描：≥8条
16. 3D定位功能：支持鼠标框选目标快速定位
17. 音频：内置麦克风及扬声器，支持双向语音对讲
18. 报警接口：≥1路报警输入，≥1路报警输出，支持报警联动
19. 存储扩展：支持Micro SD卡，最大≥256GB
20. 网络接口：RJ45，自适应10M/100M
21. 供电方式：支持PoE+（802.3at）及DC12V
22. 设备功耗：≤12W
23. 防护等级：≥IP54
24. 防雷等级：≥4000V防雷、防浪涌、防突波
25. 工作温度：-10°C~50°C
26. 工作湿度：≤90%
	台
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	2
	半球网络摄像机
	
	1. 传感器类型：≥1/3英寸 Progressive Scan CMOS
2. 最高分辨率：≥2688×1520@25fps
3. 视频压缩标准：主码流支持H.265/H.264，子码流支持MJPEG
4. 镜头焦距：2.8mm/4mm/6mm/8mm可选
5. 最低照度：彩色≥0.005Lux（F1.2），黑白0Lux with IR
6. 宽动态范围：≥120dB
7. 背光补偿：支持
8. 强光抑制：支持
9. 3D数字降噪：支持
10. 红外照射距离：≥30m
11. 防补光过曝：支持
12. 智能侦测：支持≥10项事件检测，≥2项异常检测
13. ROI感兴趣区域增强编码：支持
14. 音频：内置麦克风
15. 网络接口：RJ45，自适应10M/100M
16. 供电方式：DC12V或PoE（802.3af）
17. 设备功耗：≤6.5W
18. 防护等级：≥IP66
19. 工作温度：-30°C~60°C
20. 工作湿度：≤95%（无凝结）
	台
	64
	
	
	

	3
	拾音器
	
	1. 麦克风类型：高灵敏度全指向驻极体麦克风
2. 指向特性：全指向
3. 拾音范围：0~5m
4. 灵敏度：≥-32dB
5. 信噪比：≥90dB
6. 频率响应：20Hz~20kHz
7. 动态范围：0dB~90dB
8. 最大承受音压：≥120dBSPL
9. 输出信号幅度：≥2.5Vpp
10. 输出阻抗：600Ω
11. 接口类型：LINE OUT
12. 音频传输距离：≥500m
13. 采样率：8kHz/16kHz/32kHz可选
14. 降噪功能：支持数字降噪，自适应调节
15. 音量调节：支持软件调节
16. 供电方式：支持DC12V供电、集中供电、摄像机供电
17. 设备功耗：≤0.1W
18. 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护
19. 安装方式：支持吸顶装、壁装、桌面装
20. 工作温度：-10°C~50°C
	台
	40
	
	
	

	4
	吸顶音箱
	
	1. 类型：一体化吸顶式网络音箱，集网络音频解码、功放、扬声器于一体
2. 额定功率：≥3W
3. 扬声器单元：≥5英寸全频喇叭
4. 灵敏度：≥93dB（1m，1W）
5. 最大声压级：≥97dBSPL（1m）
6. 频率响应：300Hz~15kHz
7. 信噪比：≥82dB
8. 音频编码：支持G.711ulaw、G.711alaw、MP3
9. 处理器：高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储
10. 定时任务：支持≥60个定时任务，支持隔天续播
11. 存储空间：内置≥1GB存储，支持≥1000个音频素材管理
12. 本地音频输入：支持蓝牙、3.5mm音频输入
13. 报警功能：支持≥2路报警输入，支持报警联动
14. 音频输出：支持定阻输出，可外接副音箱，8Ω
15. 网络协议：支持IPv4、HTTP、HTTPS、SIP、TCP、UDP、NTP等
16. 接口协议：支持ISAPI、ISUP、SIP
17. 网络接口：RJ45，自适应10M/100M
18. 通信方式：支持有线网络、蓝牙
19. 管理方式：支持远程平台批量管理、本地WEB配置
20. 自动校时：支持NTP自动校时
21. TTS语音合成：支持
22. 供电方式：支持PoE（802.3at）及DC12V
23. 工作温度：-10°C~50°C
24. 工作湿度：≤90%（无凝结）
	台
	49
	
	
	

	5
	平板电脑
	
	1. 屏幕尺寸：≥11英寸
2. 屏幕类型：LCD
3. 屏幕分辨率：≥1920×1200
4. 像素密度：≥207PPI
5. 屏幕刷新率：≥90Hz
6. 屏幕亮度：≥400nits（峰值）
7. 屏占比：≥84%
8. 色彩显示：≥1670万色，超广色域
9. 护眼认证：德国莱茵TUV低蓝光及无频闪认证
10. 处理器：≥8核，主频≥2.4GHz
11. 运行内存：≥6GB
12. 存储容量：≥128GB
13. 操作系统：基于Android 14或同等级及以上
14. 后置摄像头：≥500万像素，支持自动对焦
15. 前置摄像头：≥500万像素
16. 电池容量：≥8300mAh
17. 待机时长：≥80天
18. 视频播放：≥11小时
19. 扬声器：≥四扬声器
20. WLAN：WiFi 5（802.11 a/b/g/n/ac），双频2.4GHz/5GHz
21. 蓝牙：≥BT 5.1，支持BLE
22. 数据接口：Type-C
23. 手写笔支持：支持配套手写笔（USB-C）
	台
	58
	
	
	

	6
	门口电子门牌
	
	1. 尺寸: ≥22英寸
2. 屏幕比例:≥16:9
3. 有效显示面积:≥477.24(H)x267.71(V)
4. 分辨率:≥1920*1080
5. 钣金外壳:钣金加工，耐脏耐磨, 款式简洁
6. 主芯片: Cortex-主频1.6GHz（四核）以上
7. 内存:≥2G
8. 存储:≥32G
9. 接口:USB2.0、RJ45、WiFi
10. 系统:Andiord 4.2以上
	台
	39
	
	
	

	7
	7寸智能门禁
	
	1. 操作系统：嵌入式Linux
2. 屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，分辨率≥600×1024
3. 摄像头：≥200万像素宽动态双目摄像头
4. 认证方式：支持人脸识别、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡、身份证）、密码认证
5. 扩展认证：支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码模块
6. 人脸识别：支持最多≥5人同时识别，支持照片及视频防假
7. 人脸验证速度：≤0.2s
8. 人脸验证准确率：≥99%
9. 人脸库容量：≥10000张
10. 卡库容量：≥50000张
11. 事件记录：≥15万条
12. 网络接口：≥1个LAN口
13. 其他接口：≥1个RS485、≥1个Wiegand（双向）、≥1个Type-C USB、电锁接口、门磁接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出、开门按钮、SD卡槽（最大≥512GB）、3.5mm音频输出
14. 通信方式：有线网络
15. 防护等级：≥IP65
16. 安装方式：壁挂安装，适配86底盒
17. 工作电压：DC12V~24V
	台
	42
	
	
	

	8
	门禁开关电源
	
	1. 输入电压：100~240VAC宽幅输入
2. 输出电压：12VDC
3. 输出电流：≥4.17A
4. 输出功率：≥50W
5. 蓄电池支持：支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）
6. 工作温度：-10°C~50°C
7. 工作湿度：≤95%
	台
	42
	
	
	

	9
	开门按钮
	
	1. 面板材质：塑料
2. 最大耐电流：≥1.25A
3. 最大耐压：≥250V
4. 输出类型：常开
5. 安装方式：埋入式，适合标准86底盒
	台
	42
	
	
	

	10
	磁力锁
	
	1. 最大静态直线拉力：≥280kg
2. 开锁方式：断电开锁，符合消防要求
3. 状态指示：具有电锁状态指示灯（红灯开锁、绿灯上锁）
4. 锁状态侦测：支持门磁信号输出（NO/NC/COM接点）
5. 工作电压：支持DC12V或DC24V
6. 工作电流：12V时≤500mA，24V时≤250mA
7. 使用环境：室内
8. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	台
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	11
	磁力锁配件
	
	1. 表面处理：阳极硬化电镀处理
2. 适用门型：木门、金属门
3. 开门方式：90度内开式门
	台
	39
	
	
	

	12
	候考显示系统
	
	1. 屏幕尺寸：≥65英寸
2. 屏幕比例：16:9
3. 分辨率：≥3840×2160（4K）
4. 亮度：≥350cd/m²
5. 对比度：≥1500:1
6. 视角：≥178°（水平及垂直）
7. 屏幕保护：钢化玻璃，安全防爆
8. 触摸方式：红外触摸，支持≥20点触控
9. 主处理器：≥4核心处理器
10. 内存：≥8GB DDR
11. 存储：≥128GB固态硬盘
12. 操作系统：Windows 10或同等级及以上
13. 安装方式：配备移动支架
	台
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	13
	磁力锁（双门锁）
	
	1. 最大静态直线拉力：≥280kg×2（双锁体）
2. 开锁方式：断电开锁，符合消防要求
3. 状态指示：具有电锁状态指示灯（红灯开锁、绿灯上锁）
4. 锁状态侦测：支持门磁信号输出（NO/NC/COM接点）
5. 工作电压：支持DC12V或DC24V
6. 工作电流：12V时≤1040mA，24V时≤520mA
7. 使用环境：室内
8. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	台
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	14
	磁力锁配件（双门锁）
	
	1. 表面处理：阳极硬化电镀处理
2. 适用门型：木门、金属门
3. 开门方式：90度内开式门
	台
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	15
	86寸安防显示器
	
	1. 显示尺寸：≥86寸
2. 物理分辨率：≥3840×2160@60Hz（4K）
3. 亮度：≥450cd/m²
4. 对比度：≥1500:1
5. 可视角度：≥178°（水平及垂直）
6. 响应时间：≤6.5ms
7. 刷新率：≥60Hz
8. 连续工作时间：支持7×24小时
9. 视频输入接口：≥1个HDMI 2.0、≥1个DP、≥1个VGA
10. 音频输入接口：≥1个Line In
11. 数据接口：≥1个USB（支持程序升级及多媒体播放）
12. 控制接口：≥1个RS232输入、≥1个RS232输出
13. 扬声器：内置扬声器，≥2×9W
14. 待机功耗：≤0.5W
15. 安装方式：支持壁挂安装，安装孔距800mm×600mm
16. 工作温度：0°C~40°C
17. 工作湿度：20%~90%（无冷凝）
18. 屏幕特性：无闪烁、低辐射、护眼设计
	台
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	超高清解码器6AUD
	
	1. 视频输入接口：≥2路HDMI 1.4，支持4K输入
2. 视频输出接口：≥4路HDMI 1.4，支持4K输出
3. 视频输出分辨率：≥3840×2160@30Hz
4. 视频编码标准：支持H.264/H.265、Smart264/Smart265、MJPEG
5. 最高解码分辨率：≥3200万像素
6. 解码通道数：≥64个
7. 1080P解码能力：≥32路同时解码上墙
8. 720P解码能力：≥64路同时解码上墙
9. 400万像素解码能力：≥16路同时解码
10. 电视墙功能：支持拼接、开窗、跨屏漫游、场景轮巡、窗口轮巡
11. 单屏图层数：≥4个1080P图层或≥2个4K图层
12. 窗口分屏：支持1/2/4/6/8/9/12/16/25/36分屏
13. 场景数量：≥64个场景
14. LED带载能力：单口≥260万像素
15. 网络接口：≥1个千兆以太网口，≥1个光口
16. 报警接口：≥8路报警输入，≥8路报警输出
17. 控制接口：≥1个RS232，≥1个RS485
18. USB接口：≥2个USB 2.0
19. 音频输入：≥2路HDMI内嵌音频
20. 音频输出：支持HDMI内嵌音频及外置音频输出
21. 网络协议：支持RTP/RTSP
22. 功耗：≤50W
	台
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	控制主机
	
	1. 处理器：≥8核心16线程，主频≥3.8GHz，睿频≥5.1GHz
2. 运行内存：≥16GB，DDR5类型
3. 硬盘：≥1TB
4. 操作系统：Windows 11家庭中文版或同等级及以上
5. 屏幕尺寸：≥16英寸
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	硬盘录像机（128位）
	
	1. 设备类型：3U机架式网络硬盘录像机
2. 架构：存算一体架构，内置高性能AI处理器
3. 电源：1+1冗余电源
4. 存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，单盘最大支持≥16TB
5. 视频输出接口：≥2个HDMI，≥2个VGA
6. 最大显示能力：支持8K+1080P或双4K异源输出
7. 网络接口：≥2个千兆自适应以太网口
8. 报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出
9. 串行接口：≥1路RS-232，≥1路RS-485
10. USB接口：≥2个USB 2.0，≥2个USB 3.0
11. 扩展接口：≥1个eSATA
12. 输入带宽：≥384Mbps
13. 输出带宽：≥256Mbps
14. 接入能力：≥128路H.264/H.265格式高清码流接入
15. 解码能力：≥32路1080P同时解码
16. RAID支持：支持RAID0/1/5/6/10，支持全局热备盘
17. 周界自学习：支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）的推理、训练同时运行
18. 算法自动迭代：支持自动素材收集、自动标定、自动训练、自动升级
19. 图片流自学习性能：≥128路图片流自学习周界防范
20. 单AI引擎分析能力：≥64路图片流或≥12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流
21. 目标识别：支持目标抓拍、比对报警、以图搜图、按姓名检索、按属性检索
22. 目标名单库：≥32个名单库，总库容≥10万张
23. 目标抓拍：≥16路视频流（2MP）
24. 目标比对：≥48路图片流
25. 智搜应用：支持全路数目标检索，≥128路智搜能力
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	监控级硬盘（8T）
	
	1. 硬盘类型：监控级硬盘
2. 硬盘尺寸：3.5英寸
3. 存储容量：≥8TB
4. 缓存容量：≥256MB
5. 转速：≥5400RPM
6. 接口类型：SATA
	台
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	网络广播主机
	
	1. 设备类型：广播管理主机，上架式或桌面式安装
2. 显示屏：≥17.3英寸触摸屏，分辨率≥1920×1080
3. 触摸方式：≥10点电容触摸屏
4. 亮度：≥300cd/m²
5. 可视角度：≥89°（上/下/左/右）
6. 键鼠：抽拉式键盘鼠标
7. 处理器：≥4核心，主频≥3.1GHz
8. 内存：≥8GB DDR3
9. 存储：≥128GB固态硬盘
10. 芯片组：B75或同等级及以上
11. 网络接口：≥2个千兆自适应网口
12. 视频接口：≥1个VGA，≥1个HDMI
13. 串行接口：≥6个COM口（含RS232/RS422/RS485）
14. USB接口：≥4个USB 3.0，≥2个USB 2.0
15. 音频接口：≥1个MIC输入，≥1个Line输出，≥1个Line输入
16. 扩展插槽：≥1个PCIe×16，≥1个PCIe×4，≥2个PCI
17. 设备接入能力：≥1500路广播点接入
18. 并发广播：≥500路实时广播
19. 响应时间：≤5秒
20. 协议支持：支持ISAPI、ISUP5.0协议
21. 分区管理：支持广播设备按分区管理，点位与分区可任意关联
22. 定时任务：支持定时任务配置及时间计划模板管理
23. 预案广播：支持一键预案广播
24. 权限管理：支持按广播点位、分区、功能模块进行精细化权限控制
25. 音频广播：支持本地音频文件实时广播
26. 实时喊话：支持实时喊话广播与紧急广播
27. 音量调节：支持单独或批量调节广播设备音量
28. 操作记录：支持所有广播操作记录
29. NTP校时：支持
30. 设备状态：支持实时显示广播设备在线状态
31. 数据下发：支持一键下发至网络寻呼话筒
32. 数据备份：支持自动备份与手动恢复
33. 供电方式：AC 90~264V宽压输入，≥300W电源
34. 抗电磁干扰：接触式≥4KV，气隙≥6KV
35. 工作温度：-10°C~60°C
36. 工作湿度：5%~95%（非凝结）
37. 存储温度：-20°C~70°C
38. 操作系统：Windows 10企业版或同等级及以上
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	网络寻呼话筒
	
	1. 显示屏：≥7英寸彩色IPS触摸屏，分辨率≥1024×600
2. 按键类型：实体按键+触摸按键
3. 音频输入：≥1路鹅颈话筒输入，≥1路3.5mm音频输入
4. 音频输出：≥1路本地扬声器输出，≥1路3.5mm音频输出
5. 音频编码：支持G.711U，码率64Kbps
6. 回声消除：支持
7. 实时广播：支持对指定分区或终端进行实时广播、喊话
8. 媒体播放：支持播放媒体库文件
9. 快捷键：支持≥6个快捷键（F1-F6）自定义广播选择
10. 紧急呼叫：支持长按一键紧急呼叫功能
11. 账号管理：支持账号密码登录，支持参数配置、系统维护
12. 网络协议：支持ISAPI、ISUP
13. 网络接口：≥1个以太网口
14. 本地存储：支持TF卡扩展
15. 供电方式：DC12V
16. 设备功耗：≤10W
17. 工作温度：-10°C~50°C
18. 工作湿度：10%~9
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	48口交换机
	
	1. 端口配置：≥48个1000 Base-T电口，≥4个1000 Base-X SFP光口
2. 端口交换容量：≥104Gbps
3. 转发能力：≥77.4Mpps
4. MAC地址表：≥16K
5. 包缓存：≥12Mb
6. 交换模式：存储转发模式
7. PoE+供电：支持PoE+，整机最大输出功率≥370W，单端口最大供电≥30W
8. 模式切换：支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆
9. 电源：100~240V AC宽幅输入
10. 防雷等级：≥6KV
11. 散热方式：风扇散热
12. 工作温度：0°C~40°C
13. 存储温度：-40°C~70°C
14. 工作湿度：5%~95%（非冷凝）
15. 安装方式：带挂耳，支持机架安装
16. MTBF：≥50000小时
17. 认证：3C认证、进网许可证
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	24口交换机
	
	1. 端口配置：≥24个10/100/1000Base-T电口，≥2个1000Base-X SFP光口
2. 端口交换容量：≥52Gbps
3. 转发能力：≥38.7Mpps
4. MAC地址表：≥16K
5. 包缓存：≥4Mb
6. 交换模式：存储转发模式
7. PoE+供电：支持PoE+，整机最大输出功率≥370W
8. 模式切换：支持标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离
9. 电源：100~240V AC宽幅输入
10. 散热方式：双风扇散热
11. 工作温度：0°C~40°C
12. 存储温度：-40°C~70°C
13. 工作湿度：5%~95%（非冷凝）
14. 安装方式：支持机架安装
15. MTBF：≥50000小时
16. 认证：3C认证、进网许可证
	台
	3
	
	
	

	24
	企业路由器
	
	1. 设备类型：有线路由器
2. 散热方式：自然散热
3. 适用面积：≥400㎡
4. 总带机量：≥300终端
5. WAN口数量：≥4个，支持光口、电口、光电复用口
6. WAN接入口：千兆网口
7. LAN口数量：≥4个，支持光口、电口、光电复用口
8. LAN输出口：千兆网口
9. 其他端口：≥1个USB口
10. VPN支持：支持企业VPN，含IPSec VPN、L2TP VPN
11. 防火墙：支持防火墙功能
12. 上网行为管理：支持
13. AP管理：支持AP管理
14. 管理方式：支持云端管理、远程管理、WEB页面管理
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	机柜
	
	1. 长宽高：≥600*1000*2000mm
2. 立柱孔距：≥470mm
3. 用途：装载网络设备网络配件等
4. 标准：符合《网络机柜技术条件》
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	移动式平板充电柜
	
	1. 充电接口：≥60个USB充电口，5V/2.4A直流输出
2. 配套线缆：≥60条数据线
3. 智能识别：内置充电IC芯片，智能识别设备所需电流
4. 充电指示：每口独立充电，具备智能LED指示灯（红灯充电中、绿灯充满/未连接）
5. 端口标识：每个充电口配有对应数字序号
6. 电源开关：金属按钮开关，支持≥15A电流，兼具电源开关及通电指示功能
7. 散热系统：≥1个120mm风扇，搭配智能温控系统，28°C±5°C自动启停
8. 电源类型：主动式PEC节能开关电源
9. 安全保护：具备十重安全保护（雷击保护、浪涌保护、过载保护、漏电保护、隔离保护、过流保护、过压保护、短路保护、过充保护、灌流保护）
10. 消毒功能（选配）：支持紫外线+臭氧双重消毒，启动25分钟后自动关闭
11. 定时功能（选配）：支持电子显示屏定时，可设置多组定时及倒计时
12. 工位容积：320mm×200mm×25mm
13. 顶部设计：顶边圆弧≥R10设计
14. 提手：两侧设有ABS工程提手
15. 防撞角：四底角加装凸高≥22mm软塑防撞角
16. 脚轮：≥4个3寸带刹车天然橡胶静音脚轮，高度≥105mm
17. 工位设计：三层式全黑20工位/层设计，配装ABS绿色隔断
18. 门锁：单开前门锁，左侧舱为电源管控封闭区
19. 视窗设计：门板透明视窗与内部充电LED灯一一对应
20. 通风散热：前门板与侧板设有对流孔
	台
	1
	
	
	

	27
	多功能录入仪
	
	1. 显示屏：≥3.97英寸触摸显示屏，分辨率≥800×480
2. 摄像头：≥200万像素双目摄像头
3. 防假功能：支持照片、视频防假
4. 人脸采集：支持人脸采集功能
5. 卡片录入：支持ID卡、IC卡、普通CPU卡、国密CPU卡、二三代身份证序列号录入
6. 通信方式：支持有线网络、无线WiFi、USB口通信
7. 在线采集：支持通过网络协议或USB口对接平台，采集信息实时上传
8. 工作电压：DC12V/1.5A
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	无线AP
	
	1. 设备类型：吸顶型AP
2. 无线协议：支持802.11ax协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议
3. 无线速率：≥3Gbps
4. 千兆网口：≥1个
5. 天线类型：内置天线
6. 散热方式：自然散热
7.供电方式：支持PoE供电及DC供电
8.支持Fat和Fit 两种工作模式，可根据网络规划需要灵活切换；
9.内置独立扫描硬件射频，可不影响业务接入前提下支持实时监测并反制环境非法WI-FI
▲10.主动对无线网络服务检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测
11.为了保障内网无线流量安全，AP结合管理平台可实现识别记录异常终端访问行为，并执行策略阻断风险终端访问动作；
12.支持静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种自动发现机制；
13.为了降低无线网络优化难度，AP结合管理平台可实现无线网络信道自动化功能
▲14.具备无线网络环境指标监测功能，包括信道总利用率、WI-FI信道利用率、非WI-FI信道利用率、同频AP数量等；
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	无线智能网络管理中心控制器
	
	1、设备支持千兆以太网口数≥3个，支持≥1个扩展插槽；
2、设备最大可管理AP数≥288个；本次配置60个AP、交换机接入授权。
3、支持对802、11a/b/g/n/ac/ax/be AP进行统一控制；
4、支持WIDS无线入侵检测、WIPS无线入侵防御功能，可实时监测、预警、阻断钓鱼AP、非法接入、无线攻击、频谱干扰等安全风险，全方位保障无线网络接入安全与运行稳定。
5、支持MAC认证、WEB认证、802、1X认证等多种认证方式，也可支持多因素绑定认证，保证只有合法的用户才能进入网络；
▲6、支持预配置部署上线，可以通过导入无线AP的MAC地址和SN码，AP联网后无需任何配置即可发现无线控制器；
7、支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段;
8、支持分级管理的架构，总部控制器可以统一管理下属所有的分支控制器和AP，配置能够自动同步，并且在总部控制器上能够查看整个无线网络的信息;
9、支持主流终端类型识别，例如：摄像头、路由器、办公设备、移动终端等
▲10、支持流量安全策略，实现全网安全风险拦截，实现内网终端之间风险拦截；
11、支持将核心业务区域设置成重点区域，重点保障重点区域的接入体验；
12、支持智能无线自动调优功能，在不影响业务的情况下，能够基于历史无线数据，进行射频资源调优，支持查看调优记录；
13、支持识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用；
14、可识别4000种网络应用，海量预分类的URL地址；
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	监控控制主机
	
	1. 整机类型：一体式台式电脑
2. 处理器：≥i5 12代
3. 内存容量：≥16GB
4. 硬盘：480GB-512GB SSD 固态硬盘
5. 显示核心：集成显卡
6. 显示屏：27 英寸全面屏，分辨率≥1920*1080 全高清
7. 接口配置：配备 2 个 USB3.0 接口
8. 无线功能：内置 Wi-Fi 无线模块
9. 能效要求：一级能效
10. 非信创类产品
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	柔性布局配套设施
	
	信息化空间分隔配套设施，厚度≥65mm，隔音性能≥38dB，最大高度≥4500mm，单元最大宽度≥1200mm，适配信息化区域管线、桥架布设。配置内置伸缩机构，支持水平伸缩、升降压紧；密封结构可阻隔声光、降低粉尘干扰，保障信息化设备运行环境。吊轨带有侧向滑槽，侧向受力仍可顺畅滑动，整机运行平稳牢靠，适配机房、实训场地长期高频开合、运维检修的使用需求。
具体尺寸参考图纸附件：三层隔为12个房间，四层隔为18个房间
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	弱电设计及项目实施
	
	信息化弱电设计及项目安装实施
具体尺寸参考图纸附件：三层、四层两层楼的平面图
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	商务要求表

	▲质保期
	软件质保3年，硬件质保3年。质保期自设备验收合格之日起算，质保期内硬件提供免费维保、损坏配件更换；软件系统提供免费运维技术支持，保障系统稳定可靠运行。

	▲技术服务要求
	免费由原厂技术人员现场安装、调试，并免费培训技术操作人员。安装、调试和培训所需的工具、器材以及系统集成费、差旅费、运费和相关税费，均由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。

	▲售后服务保障或维修响应时间要求
	1、 按国家有关规定实行产品“三包”；
2、 免费送货上门；
3、 提供7×24小时技术支持服务，提供相同性能参数的备件替用，保证系统正常运行；
4、 定期回访以及维修；
5、 质保期自最终验收合格之日起计算，质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件、免费软件升级；
6、 提供终身维护；
7、免费培训：成交供应商负责进行现场培训，内容包括设备及软件操作、维护，使技术操作人员能够熟练掌握日常使用，培训时间不得少于2个工作日；
8、磋商时提供项目技术方案，方案内容包括但不限于：在全面了解用户业务系统现状的基础上提供详细的系统网络拓扑图、系统架构图；提供详细的应急服务方案；提出切实可行的优化改进建议和后续建设规划建议；
9、其余按厂家承诺进行。

	▲签订合同时间、交货时间及地点
	1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起 5天内。
2、交货期：自签订合同之日起30个工作日内，安装调试完毕并交付使用。
3、交货地点：采购人指定地点。

	▲付款条件
	[bookmark: _GoBack]本项目签订合同前，成交供应商按成交金额的3%向采购人支付履约保证金。本项目质保期满，成交供应商向采购人申请办理履约保证金退还手续后，采购人将履约保证金退回到成交供应商账户（不计利息）；签订合同后采购人以转帐的方式向成交供应商支付合同金额 50% 货款，付款前成交供应商须开具对应金额发票给采购人；项目完成交货安装调试完毕并验收合格后，采购人以转帐的方式支付剩余 50% 货款。

	▲其他要求
	1、本项目报价包含货物（服务）、标准附件、备品备件、专用工具、软件介质、运输、保管、安装调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。
2、成交供应商必须保证所提供的货物为全新的出厂货物。
3. 负责本项目信息化弱电系统的深化设计，包括视频监控、门禁管理、网络广播、综合布线、无线网络覆盖、信息发布显示等子系统，提供系统拓扑图及设备安装示意图。
4、 综合布线系统须满足六类及以上标准，支持千兆到桌面、万兆骨干传输，所有信息点位须进行链路测试并合格。
5、 负责全部弱电线缆敷设及线管、线槽、桥架等辅材的供应与安装，线缆敷设规范整齐并做好标识标签。
6、 负责所有弱电设备的安装、接线及调试，确保视频监控全覆盖无死角、门禁权限分级管理准确、广播音质清晰覆盖均匀、无线网络信号全覆盖。
7、 完成各弱电子系统的集成及联调联试，配合完成OSCE考试系统软件平台的对接调试。
8、 配备具有相关资质的项目经理及专业技术团队，施工过程遵守安全生产及医院管理制度，做好与其他专业的协调配合。
9、 提供完整竣工资料，包括设备安装示意图、设备材料清单、操作手册及相关技术文档。
10、 系统安装完成后按国家标准和行业规范进行验收，并为采购人提供不少于2个工作日的现场技术培训。
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